**设备技术参数（仅供参考）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 麦克风 | 75 | 套 | **一、发射器参数：**1.控制/调节功能：可调节麦克风音量，并具有记忆功能；采用“U段载波，自动跳频”技术；具备一键静音功能；具备激光教鞭功能；支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能；2.内置高性能驻极体拾音咪头，独立拾音腔体，能有效抑制啸叫并消除杂音；带3.5mm音频输入和外置麦克风输入接口；3.全新噪声消除电路设计，杜绝开关机冲击声；4.OLED高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量， PPT功能等；5.内置可充电式高性能大容量3.7V聚合物锂电池，带保护电路，安全可靠；MICRO USB接口充电，支持座充（需增配充电座），2小时充足电可持续续航时间≥12h；6.智能低能耗设计，无信号输入时60分种内自动关机，节能环保；7.符合人体工程学的笔形麦身设计，抓握舒适，重量轻（小于40克）；按键分区设计，操作简洁；8.发射功率: ﹥10dBm；9.发射器尺寸: 146.5×19.8mm；10.发射器重量：＜40克。**二、接收机参数：**1.控制和接口：电源开关，RF/红外对频切换开关，音量调节，DC 5V供电接口，6.35mm音频输出口，3.5mm外接红外头接口，电脑翻页USB接口，RF天线接口；2.工作电压: 5V。 |  |
| 2 | 笔试麦克风 | 10 | 支 | 同上 | 备用 |
| 3 | 投影机 | 11 | 台 | 1.投影技术：3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；**\*2.标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）**；3.对比度≥10000：1；4.标准分辨率1024\*768（XGA）；5.灯泡功率≥270W UHM灯泡，整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W；6.灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时；7.镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可360°位移（垂直±50%， 水平±30%）；8.照度均匀性≥90%；内置扬声器≥10W；机器重量≥8KG；9.HDMI\*2，RGB IN\*1，RGB IN/OUT \*1（输入输出可切换），RJ45\*2（其中1个支持DIGITAL LINK），RS-232C\*1，VIDEO IN\*1，音频输入\*3，音频输出\*1，USB-A\*2（其中1个支持无线模块选配，1个电源DC输出端口）；10.自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线变化自动进行相应的实时调节；11.采用折叠式双层静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达16000小时；12.兼容PJLink™ class1， Crestron Connected 和AMX软件控制；13.四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整；14.水平±35°、垂直±35°梯形校正；15.曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形；16.可通过遥控器快捷键设置“ECO节能管理模式”；17.USB-A接口可扩展无线模块，支持最多4台设备同时进行无线投影；18.支持DIGITAL LINK技术，可通过网线传输全高清数字视频、音频和控制信号； |  |
| 4 | 投影机 | 13 | 台 | **基本参数：**1.投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；**\*2.标准亮度≥4300流明）（ISO/IEC21118标准）**；3.对比度≥20000：1；4.标准分辨率1024\*768（XGA），兼容4:3，16:9，16：10；5.手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1；6.灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W；7.灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时，机器重量≥3.1KG；内置扬声器≥10W；接口：RGB IN\*2，RGB OUT(监视器输出)\*1，RS-232C\*1，RJ-45\*1, USB A\*1，HDMI\*2，VIDEO\*1，音频输入\*2，音频输出M3\*1；可选配无线模块。**功能特点：**1.蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。2.全中文机器面板与遥控器；3.强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见；4.加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时；5.梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±35°、水平±35°梯形校正功能；6.角矫正功能，实现有角度投影，当投影图像的四个角扭曲时调节；7.曲面补正功能，实现有弧度投影，当投影图像弯曲变形时调节。 |  |
| 5 | 电动幕布 | 8 | 个 | 120寸电动幕布 |  |
| 6 | 防盗吊箱 | 24 | 个 | 厂家定制 |  |
| 7 | 安装调试 | 24 | 套 | \* |  |