**装修标准**

1. 实验室装修秉承环保理念，装修涂料应选用立邦净味120或同档次品牌（吊顶喷黑和教室墙面应选用同一款涂料）
2. 吊顶的要有高低立体造型，不能平面造型，吊顶材质应采用铝方通和石膏板，提供最新环保、耐火检测报告和合格证。。
3. 为了保证吊顶材质的安全性和耐用性，铝方通要求用型材铝方通，工艺为覆膜。
4. 石膏板应选用耐火石膏板，品牌选择泰山或同档次品牌。

5、吊顶需选用轻钢龙骨，标准如下：轻钢龙骨主骨厚度为1.2mm，38主骨为1.0mm，50副骨0.5mm，60副骨0.6mm竖向及沿地骨为0.6mm。

6、地板材质必须优于或等于欧盟标准E1级板材，即甲醛含量≤8mg/100g，提供最新环保、耐火检测报告。

7、墙面文化建设要用亚克力材质。墙面裂纹需用玻璃纤维耐碱网格布进行处理。

8、在三楼教室顶面和四楼教室对应位置地面需做防水。

9、每间教室每个窗户均要求做窗套。